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阳江市生态环境局关于阳春市维美纸业有限
公司入河排污口设置申请决定书

阳春市维美纸业有限公司：
你司报送的《入河排污口设置申请书》及《阳春市维美纸业有限公司入河排污口设置论证报告》（以下简称《论证报告》），收悉。根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》（生态环境部 部令第35号）等法律法规，经研究，决定准予阳春市维美纸业有限公司入河排污口设置。请你司按照以下要求做好入河排污口设置和管理： 

1、 入河排污口设置位置、排污方式和对排污口门的要求：阳春市维美纸业有限公司污水处理站尾水经50m独立污水管道到厂界东南侧岭仔河，再汇入漠阳江(马水镇—江城区尤鱼头桥下游500米）。入河排污口设置地点位于东南侧厂界的岭仔河，入河方式为通过管道（管径圆形截面：d=0.2m，S=0.03m2）入河，坐标为E111°44′28.29″，N22°2′49.78″，排放方式为连续排放。入河排污口应按照有关法律法规、技术规范等要求规范

2、 化设置，应便于采集样品、便于计量检测、便于日常现场监督检查，并规范设立入河排污口标志牌。
3、 废水排放量、主要污染物质的排放浓度及排放总量要求:入河排污口污水排放量为586m3/d，排放标准执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008)表2中制浆和造纸联合生产企业标准，主要污染物种类为CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷和总氮，排放浓度分别为90mg/L、20mg/L、8mg/L、30mg/L、0.8mg/L和12mg/L,污染物排放总量分别为15.82t/a、3.51t/a、1.4t/a、5.27t/a、0.14t/a和2.1t/a 。
三、特别情况下对排污的限制要求：加强环境应急风险防范，制定并落实污染事故应急预案，强化应急演练和应急物资储备，防止发生突发环境事件，禁止将超标污水排入排水渠。
四、水资源保护措施要求：采取有效措施，强化污水处理站运维管理，并加强水质监测，确保各项污染物稳定达标排放并符合总量控制要求；加强污水排放管道的维护和管理，避免发生污水泄漏。
五、对建设项目入河排污口投入使用前的设置要求：应根据《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ 1386-2024）、《入河入海排污口监督管理技术指南　入河排污口规范化建设》（HJ 1309—2023）的要求，规范化设置入河排污口。入河排污口位置、排放方式和建设方案发生变化的或入河废
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污水所含主要污染物种类及其排放浓度、排放总量发生变化的，应重新办理入河排污口设置行政许可手续。
六、信息公开要求：你司应当通过标识牌、显示屏、二维码标识或者网络媒体等主动向社会公开入河排污口相关信息。
七、其他未尽事宜，以有关法律法规为准。
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