阳环（春）建审〔2025〕8号

阳江市生态环境局关于阳春信林木业有限公司

木材加工建设项目环境影响报告表的批复

阳春信林木业有限公司：

你单位报批的《阳春信林木业有限公司木材加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目拟选址位于阳春市三甲镇曲江村委会横岭一号厂房，厂区已建成，主要建设内容为安装生产设备。总投资300万，其中环保投资30万，建筑面积10600m2，占地面积10200m2。主要从事木材加工，年加工木材450m³/a，主要生产设备为叉车、烘干房、锅炉等，所有木材均存放在厂房内，不露天堆放。

项目员工15人。项目实行1班制工作制度，每班8小时，年工作日为300天。

   二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 

（一）严格落实大气污染防治措施。产生的大气污染源主要为燃烧废气和木材烘干产生的挥发性有机物。锅炉燃烧废气经一套低氮燃烧＋两套旋风除尘器＋水喷淋塔处理后通过35米高排气筒（DA001）排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019)）表2排放限值；木材烘干会产生少量挥发性有机物，和水蒸气一起经烘干房的呼吸口无组织排放。

本项目VOCs排放量应控制在0.0001215t/a；NOx排放量应控制在0.5458t/a。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。营运期项目废水主要为员工生活废水和燃烧废气水喷淋措施废水。生活污水经三级化粪池+地埋式一体化生活污水处理装置处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物灌溉水质标准后，用作周边林地灌溉。喷淋废水经沉淀处理后循环回用。

（三）严格落实噪声污染防治措施。应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，降低对周边环境的影响，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。生产过程中产生的一般固废有废包装材料收集后售给回收公司；喷淋水循环池淤泥和废除尘布袋收集后由定期由有相应处理能力的单位处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。
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