阳环（春）建审〔2026〕1号

阳江市生态环境局关于阳春市莞阳废品回收站

年破碎清洗废塑料30000吨建设项目

环境影响报告表的批复

阳春市莞阳废品回收站：

你单位报批的《阳春市莞阳废品回收站年破碎清洗废塑料30000吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目位于广东省阳江市阳春市春城街道站港民营工业区（原金轮玩具厂内），总投资100万元，其中环保投资10万元，占地面积为7969m2，建筑面积为7580m2，主要从事废塑料破碎、清洗，年破碎清洗废塑料30000吨。

项目定员15人，年工作300天，一班制，每天8小时，均不在项目内食宿。
   二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的废气主要为原料装卸、暂存、分拣、破碎、清洗工序产生的恶臭通过加强通风后无组织排放；污水处理站产生的恶臭加强通风后无组织排放；原料装卸、分拣、风选产生的颗粒物经自然沉淀，加强通风后无组织排放；叉车运行尾气无组织排放；项目产生的氨气、硫化氢和臭气无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准，颗粒物、CO、NOX无组织排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。
（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池处理达标并获得排水许可后排入园区污水管网进入阳春产业转移工业园污水处理厂进一步处理，废水排放浓度执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准和阳春产业转移工业园污水处理厂进水水质设计值两者较严值。项目生产废水经自建污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）洗涤用水标准后全部回用破碎、清洗，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，确保北、西、南厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，东厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的固废主要是分拣废物（废金属、废纸、废布料、废标签等）、废塑料屑、沉渣、污泥、废过滤材料、普通废包装材料、生活垃圾等。其中一般工业固体废物分拣废物（废金属、废纸、废布料、废标签等）、废塑料屑、沉渣、污泥、废过滤材料和普通废包装材料收集后交有相应处理能力的单位回收利用；生活垃圾分类收集存放于垃圾桶中，定期交由环卫部门外运处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。
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