阳环（春）建审〔2026〕4号

阳江市生态环境局关于阳春核润新能源有限公司

阳春80MW农业复合型光伏发电项目

环境影响报告表的批复

阳春核润新能源有限公司：

你单位报批的《阳春核润新能源有限公司阳春80MW农业复合型光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

项目拟选址位于广东省阳江市阳春市圭岗镇高垌村、南埇村、圭岗村、上垌村、那垌村、大朗村。项目总投资50220万元，其中环保投资200万元，总占地面积约1002.57亩（约668383.34平方米），总装机容量为80MW，年均发电量为11804.6万kW。拟选用575Wp（N型）单面单晶硅组件，每套支架安装26块组件，采用竖向双排布置；共分为25个发电单元，每个发电单元安装容量约为3.125MWp，采用10台320kW组串逆变器与1台3150kVA升压变一体化的接线方式，6~7台升压变压器T接一回进线，共4回集电回路引至35kV集电线柜，再通过主变升压后以1回110kV架空线路送出。
项目光伏发电站按“无人值班，少人值守”的原则，光伏区不设劳动定员，光伏电站的巡视、日常维护和值班等工作由升压站工作人员主要负责。

   二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 

（一）严格落实大气污染防治措施。项目通过采取设置施工围蔽、洒水降尘等措施对施工扬尘进行抑制；施工现场装卸物料采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染；及时清运工程渣土，不能及时清运的，采取覆盖等防尘措施；施工单位在施工过程中还应合理安排施工运输工作时间，减少施工机械和运输车辆产生的尾气对大气环境的影响。施工期产生的废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。项目施工过程中产生的施工废水以及设备冲洗废水经过沉沙池和隔油池沉淀后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，用于施工场地洒水，不外排。施工人员产生的生活污水依托周边村庄的污水处理设施处理，不在施工场地内产生。

（三）施工期固废主要为施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾，上述固体废物应及时收集，不能随意抛弃、转移和扩散，施工过程中产生的建筑垃圾送市政部门指定的地点堆存。
（四）施工期项目通过采用低噪设备、控制作业时间、加强对施工单位的管理和监督等措施，减轻对周围环境的影响，施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

（五）施工期项目应加强施工管理，合理安排施工时序，遇突发雨天、台风天气及时遮盖挖填土的作业面。做好临时堆土的围护拦挡。施工时开挖的土石方应采取回填或异地回填，临时堆土应在表面覆上苫布；施工区域的可绿化面积及时恢复植被，防止水土流失。

（五）严格落实噪声污染防治措施。项目营运期应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，场界噪声限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目营运期产生的固废主要为一般工业固废废弃光伏电池板，集中依托升压站区专门的库房堆放，统一由厂家回收。  

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
阳江市生态环境局
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