阳环（春）建审〔2026〕3号

阳江市生态环境局关于阳春市晨铭五金塑胶有限

公司五金塑胶制品项目环境影响报告表的批复

阳春市晨铭五金塑胶有限公司：

你单位报批的《阳春市晨铭五金塑胶有限公司五金塑胶制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目位于阳江市阳春市春城街道阳春产业转移工业园园富路180号，中心地理坐标为东经111°44′31.736"，北纬22°8′54.319"。项目总投资300万元，其中环保投资20万元,占地面积7350m2，建筑面积7200m2，主要建设内容为1栋1层厂房，按实际生产需要分为注塑车间、仓库、碎料房、半成品加工车间、办公室等，主要从事水泵塑料零件的生产，年产塑料配件180万个。

项目工作人员28人，均不在厂内食宿，年工作300天，每天1班，每班8小时。

   二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 

（一）严格落实大气污染防治措施。项目生产过程中废气主要为注塑有机废气（以非甲烷总烃表征）及恶臭、塑料破碎粉尘。注塑废气经集气罩加四周软帘围挡收集通过“两级活性炭吸附装置 ”处理后经 15m 高的排气筒（DA001）排放，有组织非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值，臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值；塑料破碎粉尘在车间内无组织排放。厂内无组织非甲烷总烃排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》；厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表 9 企业厂界大气污染物浓度限值、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

本项目VOCs排放量应控制在0.2166以内（其中有组织排放量为0.0336t/a，无组织排放量为0.183t/a）。
（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目生活污水经化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（BD44/26-2001）第二时段三级标准及阳春产业转移工业园污水处理厂进水标准两者较严值后，经市政污水管网进入阳春产业转移工业园污水处理厂进一步处理。冷却水循环利用，定期补充，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的固废主要是废包装材料、塑料不合格产品、塑料边角料、废矿物油、废矿物油桶、废活性炭、含油废抹布及手套、生活垃圾。其中一般固废有废包装材料交专业回收公司回收处理；塑料不合格产品、塑料边角料经收集后破碎回用于生产。生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清理。危险废物废矿物油、废矿物油桶、废活性炭、含油废抹布及手套交由有相应危废资质单位回收处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。
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