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阳江市生态环境局关于年产1700万件日用品

生产项目环境影响报告表的批复

阳江市江城区安博贸易有限公司：

你单位报批的《年产1700万件日用品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

项目位于阳春市岗美镇岗美华侨办事处六队（原剑麻厂），项目总投资6000万元，其中环保投资50万元。项目占地面积10963.37平方米，总建筑面积11175.85平方米，主要从事塑料制品、硅胶制品、五金制品生产，年产塑料制品50吨、硅胶制品148吨、五金制品400吨。

项目劳动定员20人，在项目内就餐，不在项目内住宿。年工作300天，实行2班制，每班工作8小时。

   二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 

（一）严格落实大气污染防治措施。项目注塑工序通过管道直连的方式收集后经“两级活性炭吸附装置”处理达标后通过15米高排气筒（DA001）高空排放；项目模压成型工序、二次硫化工序产生的有机废气和臭气经密闭车间和集气罩收集后汇同注塑废气经“两级活性炭吸附装置”处理达标后通过15米高排气筒（DA001）高空排放，有组织排放的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值 ，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；破碎粉尘以无组织排放形式在车间排放；油烟经静电油烟净化器处理后通过烟道引至食堂楼顶排放，油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准限值要求。厂界无组织颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值的要求；厂界无组织非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015，含2024年修改单）表9 企业边界大气污染物浓度限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值中两者较严者要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。
本项目VOCs排放量应控制在0.1126以内（其中有组织为0.0567t/a，无组织为0.0559t/a）。
（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池预处理再经一体化污水处理设施处理后，用于厂区绿化用水，不外排，废水回用执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表 1 城市绿化标准限值。项目注塑过程需要使用冷却水，循环使用，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的固废主要是塑料边角料和不合格品、钢材边角料、废包装材料、硅胶边角料和不合格品、废矿物油、废矿物油桶、废活性炭、含油废抹布及手套、生活垃圾。项目注塑生产过程中产生的一般固体废物塑料边角料和不合格品经碎料机破碎后作为原料回到生产中；钢材边角料、废包装材料、硅胶边角料和不合格品收集后交由专业回收公司处理；生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清理。危险废物为废活性炭、含油抹布和手套、废机油、废机油桶交由有相应危废处理资质单位处理。
三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。
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