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阳江市生态环境局关于广羽物资公司铁矿石加工

生产设备技术改造项目环境影响报告表的批复

阳春市广羽物资有限公司：

你单位报批的《广羽物资公司铁矿石加工生产设备技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目位于阳江市阳春市马水镇十二排变电站旁，项目总投资200万元，其中环保投资20万元。主要从事铁矿石的分拣加工，以铁矿石为主要原材料，通过投料、筛分等工序分拣铁矿石，年分拣铁矿石5万吨；现有厂区总占地面积为4906.01m2，建筑面积约为70m2，主要包括工具房；本次技改在现有厂区内进行，主要新增生产厂房，建筑面积约为307.5m2，配套新增1台鄂破机、1台锤破机及改造原料堆场。在现有的生产工序的基础上，新增鄂破机、锤破机，对应增加“破碎”工序，以提高产品效益。技改项目不新增产能，技改前后铁矿石的处理量均为5万吨/年。

技改项目不新增员工；由现有项目员工5人进行调配，年工作300 天，一班制，每天8小时，均不在项目内食宿。

   二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的大气污染物为颗粒物、运输车辆尾气、一体化污水处理设施恶臭等。给料粉尘经自然沉降后稀释扩散；破碎、筛分粉尘、堆场起尘设置有喷淋系统进行喷雾除尘；采用带密闭车厢顶盖的载重汽车运输，装载有散装物料或空载时均需密闭车厢顶盖，可有效防止运输途中物料的洒落，同时厂区内定期洒水降尘，降低运输车辆扬尘影响。产品运输车为重型柴油车，排放的大气污染物主要为CO、HC、NOx等，运输车辆尾气均为间歇性产生。厂界无组织颗粒物排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）“表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）”无组织排放监控点浓度限值；污水处理设施产生的恶臭通过污水处理设施加盖密闭处理，加强厂区绿化及区域通排风，降低对周边环境的影响，厂界无组织硫化氢、臭气浓度、氨气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）“表1 恶臭污染物厂界标准值”中新扩改建二级标准要求。
（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目生活污水配套三级化粪池、一体化污水处理设施（水解酸化法+生物接触氧化法）处理后，回用于厂区绿化，不外排。回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）“表1 城市杂用水水质基本控制项目及限值”的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准。喷淋头的水雾喷淋水自然蒸发或暂存在铁矿石中，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的固废主要是废铁渣、沉降的粉尘、污水处理设施产生的污泥、初期雨水收集池产生的沉渣、生活垃圾。项目生产过程中产生的一般工业固体废物废铁渣、沉降的粉尘经收集后交由物资回收企业进行综合利用或者另行委托具有相应处理能力的单位处理；污水处理设施产生的污泥、初期雨水收集池产生的沉渣经收集后委托具有相应处理能力的单位处理。产生的生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。
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