阳环（春）建审〔2026〕7号

阳江市生态环境局关于阳春市潭水河(河口镇段)

治理工程环境影响报告表的批复

阳春市漠阳江河道堤防管理处：

你单位报批的《阳春市潭水河(河口镇段)治理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目拟选址位于阳春市河口镇镇区，总投资1544.92万元，其中环保投资58.94万元。主要建设内容：

（一）对河道进行清淤疏浚，清淤长度1.683km，清淤面积共计0.0648km2，疏浚量5.791万m3，疏浚范围桩号为：K3+277.10～K3+612.96（清淤底高程为 4.74～5.70m）及K3+844.28～K5+191.32（清淤底高程为 5.00～6.70m）。现状河底高程低于设计河底高程的，保持现状河底高程不回填。

（二）对迎流顶冲、岸坡崩塌及靠近村庄、农田和公路的河道两岸岸坡和坡脚进行防冲加固，具体护岸方式为用“连锁式植草护坡砖及抛石护脚”。两岸护岸固脚长度共计2.3034km，护岸范围桩号K3+370.00～K5+284.41右岸，共1619.2m及K5+963.69～K6+568.09左岸，共684.2m。

（三）水景观工程：在河口镇附近新建亲水步道长889m。亲水步道采用高压环保透水砖铺设，潭水河段迎水侧设景观仿竹栏杆，全程无涉水施工环节。
工程治理河长6.568km，其中护岸总长2.3034km，河道清淤疏浚长1.683km，亲水步道建设长度约0.889km，其余河段主要是清除河岸堆积的垃圾等，不涉及岸坡整治等内容。

根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期的大气污染源主要为施工区域开挖过程中产生的扬尘，建筑材料运输、卸载中的扬尘，临时物料堆放产生的风蚀扬尘，各类施工机械、运输车辆排放的机械尾气等。施工扬尘采取设置施工围蔽、洒水降尘等措施，施工期粉尘排放标准执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。施工单位在施工过程中还应合理安排施工运输工作时间，减少施工机械和运输车辆产生的尾气对大气环境的影响。

（二）严格落实水污染防治措施。施工期施工过程中产生的含油废水经集隔油池进行处理后回用于汽车冲洗，不外排。施工生活区依托附近民房，施工期生活污水经化粪池预处理后进入河口镇生活污水处理厂进一步处理后排放。项目新建废水经新建基坑废水处理系统，在施工完成后将基坑废水抽至隔油沉淀池沉淀，处理后回用于施工机械设备清洗降温等，不外排。施工期需设置临时导流围堰作为临时性挡水建筑，围堰堰体采用河道疏浚开挖料填筑，

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期项目噪声来源于施工机械，各类施工机械作业等产生间歇性、暂时性的噪声。施工单位应合理通过采用低噪设备、控制作业时间、加强对运输车辆的管理、在设备选型时优先选择低噪声环保设备，对施工机械应及时保养维修，对高振动高噪声设备在条件允许的情况下安装减震垫或消声器等措施减少噪声对周边环境影响，经以上措施处理后，施工产生的噪声须满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（四）施工期项目固废主要为施工过程产生的建筑垃圾和辅助企业生产垃圾、工程弃渣及施工人员生活垃圾。建筑垃圾和辅助企业生产垃圾及时收集，对可再生利用的进行回收利用；主体工程清淤及开挖65954m³，土方回填122m³，砂回填1028m³，产生弃渣64792m³，弃于规划疏浚物临时堆场。其他无回收利用价值的垃圾，委托建筑垃圾填埋场处理。疏浚物临时堆放期间应加盖篷布等避免雨水淋洗增加废水排放；同时在疏浚物临时堆放场配套建设集水沟和沉淀池，作为防止水土流失和废水淋洗外排的措施。经沉淀后的疏浚物余水可回用于周边林地灌溉，不得直接排入河道内。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。

（五）严格落实生态环境影响保护措施。临时堆土区尽可能避免破坏施工范围以外的土地、植被，挖河弃土和清基清表弃土弃渣堆放在专门存放地点，不得乱弃，对裸露地面采取综合治理措施，防治水土流失。施工临时占地区尽可能减少对地貌、土地和植被的破坏、施工结束，尽快采取土地整治、复耕措施。严格按施工设计进行施工，有效控制施工范围，不得在河道区域随意摆放施工机械，及时掌握清淤疏浚施工作业对水环境、水生生态环境的影响状况，尽可能减少水体扰动、悬浮物增加对水生生物和鱼类的影响，必要时增设防污帘进行防护。
三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
阳江市生态环境局
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