阳环（春）建审〔2026〕8号

阳江市生态环境局关于阳江湘钢梅塞尔气体产品

有限公司关于配套阳春新钢铁高炉提高富氧工艺

工程建设28000Nm3/h（4期）空分项目

环境影响报告表的批复

阳江湘钢梅塞尔气体产品有限公司：

你单位报批的《阳江湘钢梅塞尔气体产品有限公司关于配套阳春新钢铁高炉提高富氧工艺工程建设28000Nm3/h（4期）空分项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

项目拟选址位于广东省阳江市阳春市潭水镇南山工业区阳春新钢铁厂区内，总投资13900万元，其中环保投资200万元。建筑面积236.9m2，扩建后占地面积不变，仍为39375m2，建筑面积为6559.03m2。项目新增生产氧气28000Nm3/h、液氧280Nm3/h（包含粗氖氦气1.4Nm3/h）、氮气56000Nm3/h、液氩1020Nm3/h，液氮和氩气产能不变。项目扩建后总产能为生产氧气97000Nm3/h、液氧611.5Nm3/h（包含贫氪氙液180Nm3/h、粗氖氦气2.8Nm3/h）、氮气172000Nm3/h、液氮1091.74Nm3/h、液氩2021.92Nm3/h和氩气2500Nm3/h。

    扩建项目不新增员工，项目员工为40人，员工食宿依托阳春新钢铁有限责任公司内员工宿舍和员工食堂，均不在项目内食宿，全年工作约365天，每天三班，每班8个小时。
根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 

严格落实大气污染防治措施。项目原料均取自环境空气，生产过程中不添加其余辅料、不产生化学反应。生产过程中精馏塔产生的污氮气，其主要成分为氮气、氧气等。污氮气一部分经加热后作为纯化工段的再生气，参与吸附剂再生后排放，一部分直接放空。纯化工段吸附剂主要吸附原料空气中的CO2、碳氢化合物及水分，因此污氮气参与吸附剂再生后主要成分仍为氮气及空气中其他成分。故项目无有毒有害气体排放。
严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。运营期，项目新增循环冷却系统排水依托阳春新钢铁有限责任公司综合废水处理站处理，处理达到《钢铁工业废水治理及回用工程技术规范》（HJ 2019-2012）中表3综合污水处理设施回用水主要水质控制指标要求后回用于阳春新钢铁有限责任公司生产用水，不外排。
（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的固废主要是过滤网、过滤粉尘、废吸附剂、含油废抹布、废机油、废油桶、废药剂桶和生活垃圾等。其中一般工业固体废物过滤网、过滤粉尘收集后交由有相应处理能力的单位处理；废吸附剂交由厂家回收利用；危废废物含油废抹布、废机油、废油桶和废药剂桶交由有相应危险废物处置资质的单位处置。
三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。
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