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附图：《勘探点及平面布置图》；
一、工程概况
1.1 概况

春城屠宰场新建项目位于阳春产业转移工业园站港片区（大岗脚）YC-DGJYQ-01A地块。项目规划总用地面积约4.59万m²，总建筑面积约3.89万m²，主要包括：1栋动检楼、1栋设备房、1栋污水处理车间、1栋生猪屠宰车间、1栋综合楼、1栋牛羊屠宰车间等。

项目西北侧存在较高边坡。本支护工程设计主要为场地北侧、西侧、东侧的边坡和场地内的永久挡墙。本永久边坡支护总高度约28.0m，永久边坡设计使用年限为50年，边坡（挡墙）支护和基坑支护安全等级主要为一～三级，具体见剖面图中说明。

场地现状地形起伏较大，主要存在两个山包，分布在西侧、东侧，最高点标高约94.0m。项目西侧和北侧存在高压线，在项目西侧坡顶存在高压电塔，高压电塔在边坡影响范围以内，需要对其进行保护。边坡周边3m内严禁堆放施工材料、设施或禁止车辆行驶等，除特殊说明外，支护边线外超载不大于15kPa。

本项目边坡工程主要采用支护桩+锚索、支护桩+背拉梁、格构梁+全粘结锚杆等支护方案。本次边坡勘察应为本项目北侧、西侧、东侧永久边坡及场地内永久挡墙的支护设计、施工、监测和高压电塔保护提供可靠岩土工程依据。

1.1、目的和任务
本次边坡勘察的主要目的和任务如下：

查明边坡场地的地形地貌、地层岩性、地质构造、风化带特征、岩体结构面、软弱夹层、节理裂隙发育程度及组合关系。

查明场地水文地质条件，包括地下水类型、埋藏条件、初见水位、稳定水位、季节变化幅度、补给排泄条件、岩土层渗透性及地下水、地表水对建筑材料的腐蚀性。

查明边坡影响范围内不良地质作用类型、规模、成因及发展趋势，如滑坡、崩塌、危岩、落石、塌陷、冲沟、地表水下渗冲刷等。

提供边坡支护设计所需的岩土物理力学参数，包括天然重度、抗剪强度指标、承载力特征值、变形模量、岩体完整程度、岩石坚硬程度、锚固体与岩土层粘结强度特征值等。

对北侧、西侧、东侧边坡及永久挡墙进行稳定性分析与评价，提出支护方案建议、设计参数建议、地下水及地表水控制建议。

对西侧坡顶高压电塔与边坡的相互影响进行专项调查、分析和评价，提出保护措施建议及变形监测要求。

提出边坡工程监测、检测建议，包括桩（墙）顶水平位移和垂直位移、坡顶水平位移和垂直位移、支护结构深层水平位移观测、锚索（杆）应力监测等。

满足《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）等现行规范要求，为施工图设计、危大工程专项方案编制、施工及信息化施工提供依据。
1.2、勘察方案编制依据的技术标准
本次超前钻勘察执行以下主要技术标准及文件：

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）；

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；
《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；
《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）；
《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）；
《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）；
《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；
《工程结构通用规范》（GB55001-2021）；
《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）；
《混凝土结构设计标准》（GB/T50010-2010）；
《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370-2015）；
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；
《岩土工程勘察安全标准》（GB/T50585-2019）；
《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）；
《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》（2019.5.28）；
甲方提供的建筑、结构设计图纸、支护设计图及现场踏勘资料；
其他现行国家、行业及广东省地方标准。

1.3、场地地质概况
根据区域地质资料及踏勘揭示，推测场地岩土层在钻探深度范围内主要地层，自上而下分别为：填土层、残积层、泥盆系砂岩及燕山期（γ）基岩等组成。
二、勘察工作布置
2.1、勘察等级
本工程永久边坡高度约28.0m，边坡（挡墙）支护安全等级主要为一～三级，具体以各剖面设计说明为准。场地现状地形起伏较大，西侧、北侧存在高压线及高压电塔，西侧坡顶高压电塔位于边坡影响范围以内，破坏后果严重；岩土层风化不均，局部夹中风化岩块，可能存在软弱夹层。根据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）第3.2.1条，结合边坡类型、坡高及破坏后果综合确定边坡工程安全等级；西侧高压电塔影响段及高度较大、破坏后果严重段建议按一级边坡考虑，其余段按设计剖面确定。

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）第3.1.4条，岩土工程勘察等级应根据工程重要性等级、场地复杂程度等级和地基复杂程度等级综合划分；在上述三项等级中，有一项或多项为一级时，勘察等级为甲级。本工程存在一级边坡、场地复杂、地基复杂等因素，综合确定本项目岩土工程勘察等级为甲级。

2.2、勘探孔布置及深度

 2.2.1勘探线布置原则

勘探线应沿场地北侧、西侧、东侧边坡及永久挡墙走向布置，并宜垂直边坡走向或平行主滑方向布置；在拟设置支护桩、锚索、格构梁、挡墙等支挡结构的位置，应布置平行和垂直勘探线。

依据：

1）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）第4.2.6条；

2）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）第4.7.4条；

3）《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第3.4.3条（强制性条文）。

每一单独边坡段勘探线不应少于2条，每条勘探线不应少于2个勘探点；结合本工程坡顶、坡中、坡脚及支挡结构布置，建议每条勘探线不少于3个勘探孔。

2.2.2. 边坡勘探孔布置

本次边坡勘察共布置钻孔62个，编号为BPZK01～BPZK62。勘探线间距按20m控制，勘探点间距按15m控制，分别布置于坡顶、坡中、坡脚及支护结构位置。当边坡高度较大、地层变化复杂、存在软弱夹层、破碎带、地下水异常或高压电塔影响时，应进一步加密勘探孔。

依据：《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）第4.2.8条及表4.2.8，一级边坡勘探线间距≤20m，勘探点间距≤15m。本工程北侧、西侧、东侧永久边坡及高压电塔影响段按一级边坡布置勘探线、点，即勘探线间距不大于20m，勘探点间距不大于15m。若局部剖面经论证为二级或三级边坡，可按对应等级调整，但西侧高压电塔影响段不应低于一级勘察要求。

2.2.3. 永久挡墙基础勘探孔布置

永久挡墙基础位置共布置钻孔14个，编号为DTZK01～DTZK14，孔距按25m控制，查明持力层埋深、承载力、变形特性及地下水情况。遇地层变化大、持力层起伏大或存在软弱下卧层时，应加密勘探孔。

2.2.4. 勘探孔深度

依据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）第4.2.9条及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）第4.7.4条，勘探孔深度应满足以下要求：

一般性勘探孔：应穿过最下层潜在滑动面并进入稳定层不小于2～3m；

控制性勘探孔：应穿过最下层潜在滑动面并进入稳定中风化岩层不小于3～5m；

支挡结构位置控制性勘探孔：

重力式挡墙、扶壁式挡墙、锚杆挡墙：进入持力层不小于2.0m；

悬臂桩：嵌固段深度土质边坡不宜小于悬臂长度的1.0倍，岩质边坡不宜小于0.7倍，勘探孔深度应满足抗滑及嵌固设计要求；

永久挡墙基础：进入持力层不宜小于3～5m；

遇软弱夹层、破碎带、地下水异常、岩土界面起伏较大或高压电塔影响范围时，应适当加深勘探孔；

控制性勘探孔宜占勘探孔总数的1/5～1/3；采取土试样和进行原位测试的勘探孔数量不宜少于勘探孔总数的1/2。

2.3、勘察技术方法

2.3.1、勘察钻探

1）、钻探设备

XY-100型工程钻机：该钻机具有冲击、振动、回转三种功能，能综合使用钻探、取样和标准贯入等手段，满足工程地质勘察工程需要。结构紧凑、迁移性好。适用于第四系覆盖层和基岩钻进。

2）、开孔口径与终孔口径

钻孔开孔口径依钻探目的和钻进工艺等确定。采取原状土样和进行原位测试的钻孔，终孔口径不小于110mm。仅需鉴别地层的钻孔，终孔口径不小于91mm。

3）、钻进方法

钻进方法由地层情况而定：

（1）在黏性土层中，可采用锤击干钻法或回转法。用此法可采取原状土，并可在孔内进行原位测试，对岩芯编录准确。

（2）在砂性土层中，可采用冲击钻进法。可采取扰动样，并可在孔内进行原位测试，对岩芯编录准确。

（3）在基岩层中，可采用泥浆回转岩芯钻进。

（4）岩芯采取：

a、岩芯钻进的回次进尺控制在2.0m以内。钻进深度、岩土分层深度测量误差范围控制在±0.05m。钻孔应保持垂直，垂直度不小于89°。各班组须指定属专业训练的专人在现场及时做好原始记录，原始记录做到真实、准确、及时。

b、岩芯采取率，对于黏性土层取芯率不得低于90％，对于填土取芯率不得低于80％，对于破碎岩层取芯率不得低于65%，对于较完整岩层取芯率不得低于80%。基岩中，可采用单动双管钻具，以保证岩芯采取率。

（5）特殊土层、岩层钻探方法

依场地地层条件，存在松散的填土，钻进方法采取管钻冲击，为保证岩芯采取率，冲程不应过大，为0.1～0.2m，每回次钻进0.50m左右。在土层中用标准贯入试验测定其力学指标时，孔壁稳定性差的，应进行套管护壁，但套管位置应进行至需要进行试验土层标高以上约15cm时停止，同时测量孔内水位，并注意清除孔底残土，再进行试验。

（6）孔内观测与记录

a、钻进中遇到地下水时，应停止钻进测量初见水位及静止水位并做好记录。若场地有离两层或两层以上含水层，应分层测量并记录。

b、钻进过程中遇到涌水、漏水、坍塌、缩径等异常现象时，应及时记录深度。

（7）岩芯编录

在钻探过程中应由专业技术人员和记录员进行岩芯编录，记录内容包括岩土描述及钻进过程情况，记录须及时详尽，真实可靠。

a、开钻前，机台班应领取和准备好简易水文观测工具及钻探班报表和勘察记录。工程地质人员应向机长或当班班长交代技术要领，以便准备和采取有效措施，确保钻探质量达到规范要求。

b、专业工程技术人员须及时到现场进行编录工作，根据施工中的工程地质情况，及时编制钻孔资料，并随时制作勘探线剖面草图，便于发现问题，及时指导施工。

c、从岩芯管中取出岩芯时，按自上而下的顺序，从左到右排列，严禁岩芯次序造成混乱，造成资料上的错误。从岩芯的整理至编号等一整套工作，应由钻机各班记录员承担。钻进过程的记录内容应包括钻进方法、钻具名称、规格、护壁情况、钻进难易程度、进尺速度、孔内情况（缩径、回淤、坍孔、地下水等），取样及原位测试的编号、深度，取样工具名称、规格、类型，岩芯采取长度及其它异常情况等。

d、工程地质编录前应详细检查班报表记录，岩芯长度、编号是否颠倒混乱以及是否作简易水文观测等。在此基础上，对岩芯进行详细观察描述。各类土层的描述内容如：
表2.3-1  地层描述内容一览表

	地层名称
	描述内容

	填土
	颜色，物质组成，密实程度，均匀程度等

	黏性土
	颜色，状态，包含物，结构及层理特征等

	砂性土
	颜色，矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、密实度、细粒含量、湿度等

	基岩层
	颜色，结构，构造、风化程度、坚硬程度、裂缝发育情况等


e、钻探成果应包括钻探现场记录、岩土芯样、钻孔柱状图、钻探点坐标、高程等。这些钻探成果应有钻探班长、记录员、钻探负责人、检查人员签名。

（8）岩土定名

岩土定名，描述术语记录符号应符合《岩土工程勘察规范》（GB50011－2001，2009年版）规范中3.3点和附录A的要求，本次勘察可以目测、手触方法为主，辅以孟塞尔色标方法，进行岩土野外鉴别、定名。

2.3.3、勘察取样

1）、取原状样

在控制性钻孔中采取原状土样，钻孔直径为110mm，采用干法钻进。 

取样前，应仔细检查取土器符合要求。放入取土器前应及时进行清孔，孔底残留物土层厚度不能超过5cm。取土器放下后，应核对孔深于钻具长度，用锤击方式采取Ⅱ级原状土样，取土器提出地面之后，小心地将土样卸下，将上下两端各去掉约20mm，用盒将两端盖严后，用胶带密封。每个土样密封后应填贴标签，按土的上下位置放于湿度和温度变化较少的环境，避免暴晒和雨淋。运输土样时，应小心装放，路途应避免颠簸，土样采取后储存时间不宜超过两周。

2）、扰动样

可直接从取芯管中凿取，取出后用袋装或筒装，填贴标签。

3）、岩石样

可在岩芯中凿取，取出后应密封，存放于阴凉处，并及时送检。

4）、水质分析样

选择有代表性的地表水点和地下水分别采取简分析和侵蚀性CO2分析样。取样容器采用塑料瓶，取样前容器必须清洗，并经蒸馏水清洗。取样时先用所取的水冲洗瓶塞和容器三次以上，然后缓缓地将取得的水注入容器，容器顶留出高10～20mm空间，简分析和侵蚀性CO2分析样取数量为300～400ml（侵蚀性CO2分析样加入2～3克大理石粉）。取好试验后及时用石蜡封口，并做好取样记录，贴好水试样标签，填写水试样送检单，24小时内送化验室。

2.3.4、勘察现场测试

根据岩土条件、测试方法的适用性，分别进行标准贯入试验、重型圆锥动力触探试验、波速试验。

1）、标准贯入试验

（1）标准贯入试验设备中，落锤重量为63.5Kg，落距76cm，贯入器对开管长度60cm、内径35cm、外径51cm、管靴长度76cm、刃口角度200、刃口单刃厚2.5mm，采用Ф42mm钻杆。

（2）一般孔和控制孔均可进行，当钻至试验标高以上15cm处，应清除孔底残土后在进行试验。

（3）采用自动脱钩自由落锤法，并减少导向杆于锤间的摩阻力。

（4）锤击时应避免偏心及侧向晃动，锤击速率应小于30击/min。贯入器打入土中15cm后，开始记录每打入10cm锤击数，累计30cm的锤击数，标贯试验间距为2cm。

2）、重型圆锥动力触探

（1）试验设备中，落锤重量为63.5Kg，落距76cm，探头直径74mm，锥角60°，采用Ф42mm钻杆。

（2）贯入指标中，深度为10cm的锤击数N63.5。

（3）采用自动落锤装置，触探杆最大偏斜不应超过2％；锤击贯入应连续，同时应防止锤击偏心、触探杆倾斜及侧向晃动；锤击速度每分钟15～20击。

3）、波速试验

对场地岩土层进行波速试验，采用单孔检层法，地面激振，带有三分量（竖向、水平径向、水平切向）拾振器的井下附壁式检波器，对信号进行井下接收，使用DZQ-3信号增强型轻便浅层地震仪对信号采集记录。测试时从下往上按布置好的测点，逐点进行，每1～2m测1个点，测取各岩土层的剪切波速值。

2.3.5、岩土室内试验及水质分析

1）、岩土室内试验

岩土室内试验方法、操作和试验仪器应符合现行国家标准《土工试验方法标准》（CB/T50123）和国家标准《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266）的规定。

（1）原状土样的试验项目包括液限、塑限、比重、天然含水量、天然密度，压缩——固结实验，三轴剪切强度试验、胀缩性试验等。

（2）扰动土样的试验项目包括颗粒级配试验。

（3）岩石样试验项目包括比重、密度、饱和或天然状态下的单轴抗压强度试验等。

2）、水分析

水分析试验方法、操作应符合《岩土工程勘察规范》（GB50011－2001，2009年版）等国家现行标准的规定。试验项目包括PH值、Na＋、K＋、NH4＋、Ca＋、Mg＋、Cl＋、SO2-、HCO3-、OH-、NO3-、侵蚀性CO2、游离CO2、总矿化度等。

三、勘察报告主要内容
3.1、文字部分
勘察报告文字部分宜包括以下内容：

前言：工程概况、勘察目的、任务、依据、勘察方法及完成工作量。

场地工程地质条件：地形地貌、地层岩性、地质构造、岩体结构面、风化带特征、不良地质作用。

水文地质条件：地下水类型、水位、补给排泄、渗透性、腐蚀性。

岩土物理力学参数：各岩土层参数建议值、岩体基本质量等级、锚固体粘结强度特征值。

边坡稳定性分析与评价：典型剖面稳定性计算、影响因素、破坏模式、安全系数。

支护设计参数建议：支护桩、锚索、格构梁、挡墙、排水等设计参数建议。

高压电塔影响评价与保护建议。

地下水及地表水控制建议。

边坡监测与检测建议。

施工注意事项及信息化施工建议。

结论与建议。

3.2、附表部分
1）勘探点一览表；

2）地层厚度及标高统计表；

3）岩土物理力学试验成果表；

3）原位测试成果表；

4）水质分析成果表；

5）岩石试验成果表；

6）标准贯入、重型动力触探成果表；

7）边坡稳定性计算成果表。

3.3、附图部分
（1）、钻孔平面布置图；
（2）、工程地质剖面图；
（3）、工程地质柱状图；

（4）、剪切波速测试结果；

（5）、现场照片及钻孔岩土芯样照片；
四、施工组织方案

4.1、主要工作量

根据前文勘察工作布置，本次勘察共布置钻孔76个（含剪切波速孔3个），其中：

	类别
	编号
	数量
	间距要求
	备注

	边坡勘察孔
	BPZK01～BPZK62
	62个
	线距20m、孔距15m
	含剪切波速孔3个

	挡土墙勘察孔
	DTZK01～DTZK14
	14个
	孔距25m
	

	合计
	—
	76个
	—
	


预计总进尺约2000米。实际工作量根据现场实际情况予以调整。
4.2、施工组织

为确保工程勘察的质量与进度，我司专门针对本项目进行目标管理，分施工、进度、质量、安全等目标，每个目标有专项要求、解决对策及责任人。

（1）项目组织结构

为确保项目勘察顺利进行，应成立项目组，全面负责本项目的实施及生产质量安全管理工作；严格执行《注册土木工程师（岩土）执业及管理工作暂行规定》，安排具有丰富岩土工程经验的人员分别担任项目的审定人、审核人、项目负责人。并指定技术核心人员担任检查员，配合主任工程师对外业勘察质量进行检查。内业资料分两级审查，即审核人审定。
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图5.2-1  勘察项目组织结构图
（2）主要人员的职责

按照我司的管理规定，勘察成员权责分工。主要岗位职能、职责如下：

项目人负责职责

1、代表单位实施项目管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权利；

2、履行“项目管理目标责任制书”规定的任务；

3、组织编制项目管理实施计划，对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理，建立现场质量管理体系和安全管理体系并组织实施；

4、在授权范围内负责与企业管理层、作业层、各协作单位、监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题；

5、按“项目管理目标责任制书”处理项目部与国家、企业、各协作单位以及职工之间的利益分配关系；

6、进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件；

7、参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计；

8、处理项目部的善后工作，协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

生产和技术负责人职责

1、在单位领导和项目负责的领导下，具体负责项目的生产技术工作；

2、认真贯彻执行国家强制性标准、施工规范、技术规程及验评标准的要求。坚持“质量责任重于泰山”、“百年大计、质量第一”的质量方针；

3、负责组织勘察方案的编写，制定工程勘察手段、方法的选择；

4、负责单位与各作业班组的勘察技术交流，参与设计技术交底；

5、积极推广新技术、新工艺、新设备及新方法等在该工程中的应用；

6、检查指导各勘察小组技术，按时提交各阶段的成果资料，并对其提交的成果资料的质量负责；

7、负责组织工程勘察事故的调查处理，参与工程报告验收评定，制定工程勘察技术攻关计划，开展QC小组活动。

专业组组长职责

1、在项目负责的领导下，负责严格按设计提出的勘察技术要求、国家强制性标准、现行施工规范、标准及规程的要求进行施工；

2、负责技术大纲编写，根据现场建议合理的施工作业程序；

3、按设计要求、强制性标准及规范的要求对各项工作进行技术交底；

4、按工程勘察设计技术要求及国家现行施工规范、规程对各项工作进行作业指导与检查；

5、积极配合使用新技术、新设备及新方法等在工程中的应用；

6、严格按设计、规范、业主单位、监理单位及档案管理提出的要求对技术文件资料进行记录并完善相关手续；

7、参与质量事故调查，并提出处理意见。

安全员的岗位职责

在工程项目负责人和安全部门的双重领导下履行以下职责：

1、监督本项目职工认真执行安全法规、条例、标准和企业制定的安全生产规章制度，发现问题及时制止和纠正，建立现场安全管理制度和预案；

2、参加本项目安全技术措施的制定和书面安全技术交底（三级教育）工作，并履行签字手续，对执行情况进行全过程的监督检查；

3、掌握生产安全情况，检查各种防护设施，纠正违章指挥，制止冒险蛮干。发生重大事故隐患时，组织职工撤离危险区域，并及时向领导报告；

4、发生工伤事故，应协助保护好事故现场，参加工伤事故的调查处理，按规定统计上报；

5、对各种违反规章制度的行为，经劝阻无效时，有权越级上报。

4.3、项目实施流程

根据 ISO9001 规定编制的质量手册中，勘察产品实现过程：产品要求确定→作业准备（现场踏勘、人员设备配敢、收集资料和编写勘察纲要）→野外作业（测量、钻探、测试、取试样等）→外业检查修改→室内作业（岩土试样和水试样等试验、资料整理、资料计算与整理、绘图、编制勘察报告）→审核、审定→施工图审查→确认签发（单位负责人）→晒印装订→交付产品、归档作业资料（记录）→售后服务（咨询、地基验槽）。
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图5.3-1  勘察施工组织流程图

4.4、质量保证措施

以“科学管理、规范作业、技术先进、顾客满意”为宗旨，向顾客提供满意的符合合同和标准的每项产品和服务。针对本工程的特点，勘察单位应制定科学严密的质量保证措施，具体见下表：

表5.4-1  质量保证措施一览表

	人员组织
	投入理论扎实、实践经验丰富的技术人员，作为本项勘察的实施者。

	主要技术

组织措施
	坚持“三环节管理”和质量第一的原则，当质量和进度发生矛盾时，以质量为重，做好进度管理。

野外作业与室内作业交叉进行，坚持加班加点，按时按质并力争提前提交最终勘察成果。

	遵循的规程、规定或作业指导书
	严格遵循我国现行有关规范、规程如《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001），以及ISO9001质量体系中的《过程控制程序》、《检验和试验程序》、《钻探作业指导书》、《钻探取样作业指导书》等质量体系文件，保证野外记录的准确性、完整性、科学性。

	质量保证措施
	严格按照我国现行有关规范、规程及工程建设标准强制性条文的规定以及ISO9001质量体系文件对勘察的全过程进行质量控制，最终成果的提交要经过五道工序进行过程控制，保证勘察报告符合合同和标准要求。勘察报告的编制和图表的绘制均采用计算机辅助完成，保证按时按质地向建设单位提供满意的勘察产品并保证满足设计及审图要求，在后续设计和施工的过程中，对勘察成品进行全方位的跟踪服务，务必做到业主满意、设计满意、施工满意。


4.5、安全保证措施

安全生产是根本，始终将安全放在第一位，每一个工程的实施，首要任务就是要明确安全责任制，并对施工人员进行必要的安全教育后方可进场施工。针对本工程的特点，制定了以下安全控制措施：

（1）施工前对施工人员进行三级安全教育，层层落实安全责任；

（2）进入施工现场人员必须戴安全帽；

（3）空中作业必须戴安全带，不得穿拖鞋施工；

（4）机械操作人员严格按操作要求进行；

（5）施工中严禁野蛮施工，机械及电器设备出现故障应及时检修，不许带病运行；

（6）酗酒、吵架、情绪不稳定者不得上岗施工；

（7）严禁在施工现场宿舍内乱拉电线，烧电炉；

（8）凡有高血压、恐高症者不得进行高空作业；

（9）在施工现场应悬挂安全施工标志；

（10）安全员及项目组不定期进行工地检查，将检查情况每日汇报，对存在的问题,及时处理，杜绝安全隐患。

4.6、工期保证措施

为按时保质的完成本工程，制定了以下保证措施：

（1）钻探施工准备阶段，要认真仔细做好机械设备的检修和养护工作，确保施工机械设备的完好无损；

（2）严格落实钻探施工计划，根据实际钻探施工进度及时调整人员和机械装备，必要时可采取加班加点和增加人员设备等措施，确保在预定日期内完成全部野外钻探任务；

（3）加强组织管理，岩土所领导要经常深入工地及时了解项目进展情况，发现问题及时解决；

（4）项目负责人要合理安排各工种人员按计划开展工作，发现问题及时向上级反映，保证项目按期完成。

4.7、安全文明施工方案

勘察期间按照环境管理体系（GBT24001-2004）相关规定，做到安全、文明、环保施工，确保本次勘察工作保质、保量、如期完成。

1、现场文明施工

场地大部分位于原始地貌区，勘探施工对周边环境的影响小，但做到施工文明仍是勘察工作重点之一。针对勘察工作的特点结合拟建工程现场情况，作业中拟采取如下措施，规范本次勘察施工的文明行为：

（1）积极开展文明施工达标活动，做到便民利民不扰民。

（2）施工中保持现场整洁畅通，场地内无积水、干燥。

（3）作业器材要堆放整齐有序。

（4）弃土、废渣及时清运并堆放到指定位置。

（5）每天进行文明卫生巡视，发现问题立即处理解决。

（6）钻孔施工完成后，及时做好现场清理工作，确保无安全隐患存在。

（7）进场前派专人与平场施工单位进行接洽沟通，协调双方作业配合，避免冲突。

（8）现场设备在围挡内有序堆放，并设专门人员负责，工作场地保持清洁、卫生。

2、环保与环卫管理

本工程的污染源主要有噪声、钻探固体废弃物、废气、废水、油污以及生活垃圾。为此应做到：

（1）噪声主要由柴油机产生。本工程所采用的柴油机均为国内定点生产厂家生产，正常配置消声器后其环保指标均可达标。故要求在开工前对消声器进行检查，如有损伤，应及时更新。

（2）钻探固体废弃物：主要为钻探所获得的岩芯及循环液带出的泥沙。钻探固体废弃物在完成勘探点封闭处理后及时清理至指定位置集中暂放，然后统一处理。

（3）废水：本工程废水由钻探循环液形成，一般采用沉淀处理后排放。在硬化路面及无挖掘沉淀坑条件的地方，应采用草垫滤除泥沙后导流排放。

（4）油污：杜绝钻探机械的漏油、漏浆故障，钻进过程中使用专用油布对泥浆进行隔渗处理，施工完毕后，对钻探过程中的弃土、泥浆及机油等派专班进行及时回收和专门处理。

（5）生活垃圾：生活垃圾存放在垃圾桶或垃圾袋中，采用专用垃圾袋收集废油料、废泥浆等，集中运送至卫生部门指定的地方进行处理。

3、安全管理

（1）从事钻探工作的施工人员，必须接受安全技术教育，经考核合格后方准许进入岗位。钻机操作员必须熟悉操作规程和钻机性能。落实安全文明生产责任制，安全文明生产实行四级制，即院安全员——项目负责人——机长——作业人员，使每一个参加施工的人员牢固树立安全文明生产的意识，做到防患于未然。

（2）明确各机组的具体目标、责任，做到事事有人管，人人有专责，安全生产有检查，杜绝不安全隐患。

（3）要求每一个施工人员进入工作现场均配戴安全帽，对违规操作人员要及时改正，并进行批评教育。

（4）从事勘察工作的施工人员，必须接受安全技术教育，经考核合格后方可进入岗位，钻机操作员必须熟悉操作规程和钻机性能。

（5）上班前和上班时不准喝酒。

（6）进入机台工作，必须穿戴合体的工作服、工作鞋和安全帽，不得赤膊、赤脚后穿拖鞋上岗操作。

（7）钻机应置于平坦地面，地基要稳固。如不符合要求而钻机又不能移位时，必须用木板、土石料加固后方可开机。安装钻机时，应避开地下管道、电缆及人防通道等，并注意高空有无障物和高压电线。

（8）机台场地应保持整洁，常用的管材等工具摆放整齐。常用的小工具材料，不得放在孔口附近，防止掉入孔内。勘察施工结束后，应及时封孔。

（9）加强管材的维护管理，对磨损严重或有裂纹、明显变形等不合格的管材不准下入孔内使用。开钻前，应对钻机各部位进行检查，保证钻机处理于完状态。

（10）升、下钻具要平稳，不得猛放，遇阻不得猛拉。钻具起落范围内不准非工作人员逗留或通行，严禁围观。

（11）施工期间应尽量避开休息时间，给教职员工及周围居民一个安静的学习、工作、生活环境。

（12）用电设施必须由取得上岗操作证人员进行安装，保证用电安全。

（13）严禁随地大小便，不允许乱扔生活垃圾，不允许喧哗、不允许打架斗殴，不允许进行赌博活动，各人员应有文明施工意识，如发现违反文明施工规定的，应进行严肃处理。

五、工期计划
5.1、总工期

严格按业主的工期要求进行施工。勘察总工期35天。
为满足工期要求，制定了工期保证措施如表：

表6.1-1  工期保证措施表
	工期保证措施：
1、钻探施工准备阶段，要认真仔细做好机械设备的检修和养护工作，确保施工机械设备的完好无损；
2、严格落实钻探施工计划，根据实际钻探施工进度及时调整人员和机械装备，必要时晚上可采取加班加点和增加人员设备等措施，确保按期完成野外钻探任务；
3、加强组织管理，公司领导、岩土室领导和钻探施工室领导要经常深入工地及时了解项目进展情况，发现问题及时解决；
4、项目负责人要合理安排各工种人员按计划开展工作，发现问题及时向上级反映，保证项目按期完成；
5、进入室内土工试验后，试验负责人要每天向项目组汇报试验进度，并根据进度情况调整人员及工作时间；
6、项目组对室内资料的整理要做到专人负责，保证各环节在计划范围内完成。


5.2、工作进度计划

表6.2-1  勘察工作进度计划表

	工作内容
	工期（天）

	
	1
	2
	3
	5
	7
	10
	15
	20
	25
	30
	33
	35

	野外

工作
	放孔测量和钻探
	[image: image1.png]EEEEIN

EFRFA HARFFA
I # x -3 x = &
# 3 B2 | 4 2] L]
b} bl # bl L] | | &
4 % ®||R # B |®
4 il Eil il il Eil Eil

FERER ERIBF

BAREHA

BAREEA





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室

内

工

作
	室内岩土水试验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成果资料整理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中间成果提交
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成果报告审查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成果报告修改
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	备   注
	勘察工期预计35天


六、人员装备
6.1、人员组织
为保证勘察测量工作的质量和工期，建议的人员组成如下：

（1）、项目负责人、审核、审定、主管各1名，负责勘察项目的施工组织、质量、安全管理和编写勘察成果报告；
（2）、测量工程师1名，主要负责钻孔的测放工作；
（3）、钻探机长不少于2名、描述员不少于2名，负责钻探管理及记录工作；
（4）、钻探编录员不少于1名，负责野外地质编录工作；
（5）、钻探工人不少于4名，负责野外钻探作业；
（6）、试验人员3～4名，负责试样的加工和试验工作。

62、机械装备
据布置的勘察工作量和工期要求，需要的主要设备有：XY-100型工程钻机，共计应不少于2台，工程测量RTK仪器应不少于1套，土工试验设备全套。为保证工程按期完成，实际施工根据工程进度及时调整机械数量和类型。

七、与项目咨询、设计的配合及后续服务

1、应对勘测单位的勘察成果进行全方位的跟踪服务，包括：提供中间报告（如果业主需要）、地基验槽、基础验收、竣工验收等；力争勘察成果达到用户100％满意。

2、为本项目勘察工作配置齐全的专业技术人员，项目组成员一经确定中途不更换。在项目服务期内，本着想甲方之所想、急甲方之所急的思想，在报建、设计、验槽、施工、竣工验收等工程建设的各个环节，与甲方密切配合，随时随地提供全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。

3、在项目相关阶段存在勘察问题时将及时派遣技术人员到场协调处理。

4、在项目规划设计工作过程中，严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻甲方的意见，维护甲方的利益，严把勘察质量关，把向甲方提供优质的服务，作为勘察单位的工作目标。

5、与项目咨询、设计互相配合的组织设计

为给予本项目提供优质的勘察服务这一目标，主动与业主、设计方人员沟通，沟通方式可采用电话方式或者面谈方式进行，对于涉及重要变更的，以书面方式进行沟通。在开展工作之前，将各单位相关负责人名单发给现场及相关人员。沟通主要内容为：

1）业主提供施工平面图后，根据相关规范进行钻孔布置，针对各单项工程分别写勘察大纲。

2）在施工过程中，及时收集咨询、设计单位提供的相关信息，以便指导现场施工。

3）遇工程地质变化大、不良地质作用发育地段，征求咨询、设计单位意见，以调整工作重点，必要时可增加钻孔查明不良地质发育情况、分布范围等。

4）及时提供各单项工程中间资料供设计参考。

八、应急预案

8.1、安全管理体系

1、安全危险源辨识和评价

勘测单位在勘察工作进场前对危险源进行辨识和评价，对重大危险源进行评估、监控、登记建档。危险源辨识包括以下作业条件：

（1）作业现场地形、水文、气象条件，不良地质作用发育情况。

（2）场地内及周边影响作业安全的地下建（构）筑物、各种地下管线、地下空洞、架空输电线路等环境条件。

（3）临时用电条件、临时用电方案。

（4）高度超过2m的高处作业。

（5）工程物探方法或其他爆炸作业，危险品的储存、运输和使用。

（6）勘探设备安装、拆卸、搬迁和使用。

（7）作业现场防火、防雷、防爆、防毒。

（8）水域勘察作业、特殊场地条件。

（9）其他专业性、操作复杂，危险性大的作业环境和作业条件。

2、安全保证体系

勘测单位在勘察工作进场前对对以上危险源的辨别和评价，再根据评价结果制定相应的安全生产保护体系。

2.1安全生产规章制度

制定安全生产规章制度是保证安全生产的前提，除执行国家规定的《岩土工程勘察安全规范》GB50585-2010、《中华人民共和国安全生产发、法》等法律法规外，为保障安全生产制定以下符合本单位实际的制度：

（1）作业安全审批制度；

（2）作业行为和交通安全要求与规定；

（3）个人安全防护条例；

（4）施工机具安全使用规定；

（5）安全事故和隐患记录、汇报、通报和整改规定；

（6）安全事故应急处理措施；

（7）违反安全规章的处罚规定。

2.2安全生产组织架构和主要责任分工
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图9.1-1  安全组织机构结构图

（1）安全生产实行责任到人的第一原则，法人是安全工作的责任人。

（2）行政领导具体负责日常安全生产，主要复杂执行上级机关的安全生产法律、法规，组织安全生产检查、落实隐患整改、配备安全生产设施，组织职工的安全生产知识教育。

（3）部门领导是部门安全工作的责任人，负责部门安全生产工作的措施制定、实施、检查和事故调查与处理。

（4）单位与部门、部门与班组、班组与个人层层签订安全生产责任书，明确安全生产的责、权、利，严格实行岗位责任制。

（5）由项目负责人任第一安全责任人，全面负责本次勘察施工与队伍的安全。 

（6）设立专职安全管理员，对项目安全第一责任人负责。

（7）制定严格安全生产制度，各作业班、组长具体负责安全制度的落实与执行。 

（8）建立严格的事故责任与失误责任惩罚制度，实施责任到人。

2.3安全生产检查

对有安全隐患的工作制定安全保证措施，进行事前指导、中间检查，提醒作业人员注意安全，对存在的问题及时进行整改。

2.4安全教育制度

制定安全生产教育培训，加强安全教育，提高项目人员的生产、安全意识，促使职工掌握安全生产技能，预防安全生产事故，各类生产作业人员切实做好上岗前安全培训工作，并详细做好培训记录。

2.5安全技术交底

项目实施前进行安全技术交底，进行事前指导，明确安全目标和要求；明确各工序安全目标与技术要点、注意事项；分析指明危险源，制定针对性处理措施。

3、安全生产操作规定

为保证安全生产，项目中标实施时，各工序严格按以下要求作业。

3.1工程测量作业

（1）作业人员打点时应注意空中的电力线，塔尺或对中杆不能与任何电线接触。当高压线设备很低时，使用木制塔尺也应转点或采用前方交会法测量，确保塔尺与高压线设备不能有任何接触。

测量时作业人员应注意空中的电力线，对中杆不能与任何电线接触,保持安全距离，10kV以上不小于5m，10kV以下不小于3m，尽量采用免棱镜全站仪进行测量。不得带金属塔尺等进入变电站作业。

进行钢尺量距时，应注意钢尺经过线路的沿线情况，严禁接触电线、变压器，严禁从高处向下抛丢钢尺。

（2）在树林、竹林和草丛测量时，严格执行森林防火规定，严禁吸烟和使用明火。作业员应换上长裤和劳保皮鞋工作，行进时先用木棍打草惊蛇。严禁穿短裤、赤脚或穿拖鞋作业。

出工前作业组应带上绷带、劳保防护用品、蛇药和防蚊叮虫咬等急救药品防备有人受伤。作业组几个作业员分散作业要保持通讯联系，一旦有人受伤，其他同志应立即赶到现场及时处理，随后送医院治疗。

（3）水下或河道地形测量时，准备测量水下地形的船要稳固结实，应聘请正式船工进行操作，不得超载，作业员应选会游泳的同志担任，同时穿戴救生衣，在腰部系上安全绳，安全绳另一端应拴在船上，岸边应留有应急人员。汛期作业时，应随时注意水情变化。

（4）外业设站时，仪器要与脚架的固定螺丝要旋紧，升降脚架要固定牢固。测站不要架设在存在安全隐患的悬崖边、陡坎边、池塘边、高空施工作业架下以及高压线铁塔附近。需在房顶、水塔等高空设站时，必须固定仪器脚架，观测员必须系好保险带，并有专人进行安全保护。不宜进行高空作业的人员不安排进行高空作业。

作业员在作业时发现有牛马挡道，要主动避让，保护好仪器设备及人身安全，不可对撞而过。在有狗的院落进行测量时，要把狗控制在安全范围之外，再进行测量工作。

在农村乡村路上作业时注意摩托车等对仪器设备、作业人员的擦挂，作业人员应相互提醒。

严禁爬树、上墙进行作业，遇到障碍地物，可以通过支点法、交会法、断面法或楼顶设站俯视测量等手段解决。立尺员标杆靠近建筑物要观察顶上是否有电力电线，不稳定的广告牌等。

严禁翻围墙、跳堡坎等抄近路作业。

3.2 勘察外业作业

（1）地质钻探从业人员必须接受安全培训并购买保险，经考核合格方可上岗。钻机班长是机台的安全责任人，负责全机台的安全施工。新工人必须在机长或熟练工人指导下按操作规程进行操作。

机台施钻人员必须遵守劳动纪律，操作时要精力集中，不准嬉戏、打闹、打瞌睡，不准擅自离岗或串岗。进入钻场前必须戴好安全帽，穿劳动保护服装，严禁赤脚或穿拖鞋进入施工现场。在人行道、公路等交通要道区，应设置安全墩、警戒线或安全挡板，作业人员须穿反光背心，禁止酒后操作施工。

（2）进场前，应弄清场内架空线路、地下管网、通讯电缆等分布情况，钻探开孔宜用旧钻头，深度1～3m内，力求稳、慢，避免伤及管线，场地附近有高压线路时，钻塔与高压线必须保持安全距离，10kV以上不小于5m，10kV以下不小于3m；迁移钻塔时，不得作钻机整体迁移。技术人员在钻孔定位时，要查阅新、旧管网资料（含测绘资料），明确管网性质及埋设条件，布孔时，必须避让管网、人防洞室（特殊的专项钻探除外）。在不影响地质及工程设计的情况下，还应尽可能地考虑道路交通、排水、水源、居住及地势等因素，为钻探施工创造条件。原则上，室内所布置钻孔应偏离管线不小于1.5m，否则，应制定相应的预防措施。对疑有地下管线的孔位或无法满足偏离距离要求但必须实施的钻孔，应在钻探前进行钻孔孔位管线探测或挖掘查实，并避开地下管线，力求稳妥可靠；对经管线探测或挖掘仍不能保证安全的，应放弃钻探，并向业主作出解释，在报告中作出说明，提出弥补措施建议。

（3）现场管材、物品、工具等必须摆放整齐。钻场内严禁存放有毒、有腐蚀性的化学药剂。场内应配备适当的防火器材，防止火灾事故发生。

（4）机具设备在上下车时，必须使用安全可靠的跳板，跳板两端必须固定，且跳板需设置防滑条。工人在装卸机具设备时，必须集中精力工作，必须戴安全帽和劳动保护服装，严禁赤脚或穿拖鞋进行。

（5）钻机应安装在平整、坚实的场地上，松软的场地必须垫实，加垫基台木或木板。使用千斤顶时，要垫实地梁、绑牢千斤顶及帖子。打紧卡瓦时，必须用铁锤垫打。卡瓦上都要用冲击把手贴紧卡死并绑牢，孔口要围好，提引器要绑牢，顶拔时要缓慢，不能过猛，要有一定的间歇时间。

（6）各种外露的传动皮带、明显轮、转动轴链条等应有防护罩或防护栏杆，且栏杆上不准放置任何物件。钻机提升系统各连接部件要可靠，干燥清洁，制动有效，天车及提升系统无故障。钻机的制动离合系统应防止油、水及杂物侵入，防止钻机离合失控。提引器、提引钩应有安全闭锁装置，摘、挂提引器时，不得用手摸提引器底部。

（7）开孔前必须检查钻机、柴油机、天车、塔架等各种机械的螺钉是否紧定，塔材是否配套齐全，钢丝绳是否完好，确定安全可靠时，方可开工。起落塔架时未经检查设备不准起落。起落时，塔架周围严禁站人。钻机立轴，天车中心（或前缘切点）与钻孔必须在同一垂直线上。

（8）塔上工作人员必须系好安全带，不准把头、手伸至提引器上行下落的范围。进钻时，由机长负责钻机的运转，注意观察孔内、钻机、柴油机、水泵的工作情况，发现故障及时停机排除。量测机上余尺时，应停钻丈量。严禁在钻进过程中使用钢卷尺量测机上余尺。孔口工作人员不准把手握在垫叉把底部，上下垫叉要先切断动力，粗径钻具升出孔口后，应用双手抱住钻具管身，禁止把手伸进钻头内去试探岩心或低头用眼睛看岩心，不准用手掌托住钻具底端，岩芯摆放位置不得选在钻场的前方（塔架的下落区域内）。

（9）使用牙钳或其它工具紧、拆钻具，当阻力较大时，严禁用手握牙钳或其它工具，应用手掌向下用力，以防牙钳或其它工具压伤手。卷扬机工作时，严禁用手触摸钢丝绳，垫叉未离开钻具，不能开机。提钻、下钻时，操作钻机人员要注意提引器的高度，当孔口的工作人员都处于安全位置时才能放下，严禁把钻具一下放到底。打吊锤时，要有专人指挥。吊锤下部钻杆必须安装冲击把手，打箍上部应连接钻杆，挂牢提引器并拉紧钻杆。严禁手或身体的其它部位进入穿心锤工作范围内，以防吊锤砸伤。

（10）机械运转时，不准从事零部件的拆装工作，不准触摸和擦洗运转着的部件。

（11）使用螺旋千斤顶时，禁止任意增加扳杆的长度，两边丝杆顶起的高度要保持一致，不得超过丝杆全长的三分之二，推杆过程中，头、胸部应远离扳杆，回扣时，禁止使用升降机提吊被顶起的事故钻具。

（12）反钻具时，操作人员不准站在钳子或扳杆的反转范围内。

（13）单孔钻探完成后，拆设备前，首先要关闭柴油机。拆卸设备时遇有螺栓扳卸困难，使用扳手或套筒必须打牢配合好，防止用力过猛而损坏部件或碰伤人员。已开挖的超前钻探作业时，桩孔口应盖好盖板，防止失足跌落桩孔内。在无可靠防护的情况下，不得进入桩孔内进行任何操作。

（14）搬迁前应选好搬迁线路，修整路面，尤其在下雨路滑时搬迁设备更应修好搬迁道路。各种钻具应解卸成小根，摆放整齐。需搬迁的设备、管材等要捆绑牢固，找好重心，防止钢丝绳滑动及摇摆伤人。

（15）现场机具设备应有人照看，工棚搭放在钻机旁的安全地带，避免人身财产损失；钻孔完毕应及时封孔回填，清理施工现场，以免伤人。

（16）钻探班库房应堆放整齐，配备灭火器材，严禁库房内焊接机具和吸烟。

3.3 岩土实验

（1）严格遵守操作规程，未经培训合格不得上机操作。

（2）仪器设备不超负荷或带病运行，正确使用、定期保养，定期鉴定。

（3）定时查看设备运转情况，发现隐患立即停工整改。

（4）加强消防安全动态检查，发现问题及时妥善处理，及时整改。

（5）在进行岩石的钻取、切割、磨平过程中，严禁戴手套操作机器。

（6）在进行作业操作前应对电源闸刀开关、机器的防水部位、锯片的松紧度、锯片护罩或安全挡板进行详细检查，且作业时应有足够的照明。

（7）在切割岩石过程中应关闭防护门，试件切割完毕后应关闭电源开关，锯片完全停止运行后才能进行后续操作。

（8）在进行任何维护保养之前，必须断开电源，所有需要拆卸电源外壳的工作，必须由电工进行操作。

（9）如发现有不正常声音，应立刻停机检查。

（10）操作人员离开试件加工室之前须关闭总电源。

（11）试验前应检查试验机各部件是否完好正常及液压油情况，严禁试验机在带病的情况下使用。

（12）在对灰岩试件进行测试时，试件四周必须做好防护措施，防止溅落的岩石碎块对操作人员造成打击伤害。

（13）如果试验中，电气发生失灵。启动或者停止按钮不起作用时，应立即切断电源，使试验机停止运转。

8.2、安全生产事故应急救援预案

本方案为当钻探误伤地下管线事故、触电事故、重大交通事故、高空坠落事故、火灾事故发生时应急响应的途径，以保证及时采取积极的措施，防止事故扩大，减少损失，最大限度地减轻所带来的影响。

1、应急小组职责

（1）单位安全领导小组

法人是单位安全领导小组的第一负责人，担任组长，负责紧急情况处理的指挥工作。行政副职为第二负责人，担任副组长，负责紧急情况处理的具体实施和组织工作。各部门一把手组成，按照分工和指令，密切配合，尽最大努力在紧急事件发生的初始阶段做好应急救助，事故损失和人员伤亡降至最低。

（2）现场指挥

在事故发生后，现场的最高负责人为现场的最高指挥人员，统一指挥与调度。最高指挥员应保持冷静的头脑，有序的指挥现场救护工作，迅速视情况确定是否需要拨打120急救电话和119消防灭火电话，确保伤员得到及时有效的救护，保护好事故现场。并及时向单位报告，听从指挥。

（3）事故报告的一般程序：发生事故，采用逐级报告的方法，报告可采用书面及口头的形式，报告的途径为：

事故当事人（或现场最高负责人） SHAPE  \* MERGEFORMAT 


部门负责人 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


办公室、后勤办公室 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


分管领导 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


管理者代表（或单位最高领导人） SHAPE  \* MERGEFORMAT 


安全领导小组。

但在紧急情况下，为了不耽误救护时机，也可越级报告，直至单位最高领导人，以便采取应急措施，减小事故造成的后果。

2、紧急联络电话

医疗急救——120

交通——122

消防——119

3、当发生意外的一般步骤

现场的最高负责人作为现场最高指挥者，确定事故的情节程度，开展有序的现场救护工作，并立即简明扼要向应急救援领导小组或办公室报告事故经过、伤亡情况，应急救援领导小组立即启动紧急预案。在采取上述措施后，现场最高指挥者，应立即将事故经过、伤亡情况、发生事故的时间、地点向本部门领导或办公室报告，以便于事故处理 。但在紧急情况下，为了不耽误救护时机，也可越级报告，直至法长，以便采取应急措施，减小事故造成的后果。安全领导小组接到报案后应立即赴现场配合相关部门处理事故，并将事故损失降低到最低限度。

4、钻探误伤地下管线响应步骤

发生了钻探误伤地下管线事故，判别管网性质采取以下措施：

（1）电力管网：组织并疏散现场作业人员及附近群众至干燥地带，设置封闭警戒线，视情况确定是否需要拨打120急救电话和119消防灭火电话，确保伤员得到及时有效的救护，保护好事故现场。并及时向单位报告，听从指挥。

（2）燃气管网：立即停钻，关闭柴油机，禁止明火、禁止拨打电话、禁止开关电源，组织并疏散现场作业人员及附近群众至安全地带，设置封闭警戒线，利用周围可用水源向井口及其附近进行喷射，以稀释空气中的燃气浓度；安排人员至安全地带拨打燃气单位抢修电话或110联动报警电话，请求抢险，并及时向单位报告，听从指挥。

（3）其它管网：立即停钻，关闭柴油机，判别管网性质并拨打相应的抢修电话，及时向单位报告，听从指挥。

5、触电响应步骤

（1）当发生触电时，立即启动紧急预案。

（2）对于触电者的急救应分秒必争。发生呼吸心跳停止的病人，病情都非常严重。这时应一面进行抢救，一面向卫生所或向事故现场就近的医院和120 报告，请求支援，联系专业救护机构。说明出事地点、伤者情况、联系人和联系电话，并安排车辆引导员，就近送病人去医院进一步治疗；在转送病人去医院途中，抢救工作不能中断。

（3）伤者丧失意识时要尝试唤醒伤者。呼吸停止，心搏存在者，就地平卧解松衣扣，通畅气道，立即口对口人工呼吸。心搏停止，呼吸存在者，应立即作胸外心脏扣压。

（4）关掉电闸，切断电源，然后施救。无法切断电源时，可以用木棒、竹杆将电线挑离触电者身体。如挑不开电线或其他致触电的带电电器，应用干的绳子套住触电者拖离，使其脱离电流。救援者最好戴上橡皮手套，穿橡胶运动鞋等。切忌用手去拉触电者，不能因救人心切而忘了自身安全。

（5）伤者神志清醒，呼吸心跳均自主，应让伤者就地平卧，严密观察，暂时不要站立或走动，防止继发休克或心衰。

（6）发现其心跳呼吸停止，有医疗急救能力的应立即进行口对口人工呼吸和胸外按摩等复苏措施（少数已证实被电死者除外），一般抢救时间不得少于60～90分钟。直到使触电者恢复呼吸、心跳，或确诊已无生还希望时为止。现场抢救最好能两人分别实行口对口人工呼吸及胸外心脏按压，以1：5的比例进行，即人工呼吸1次，心脏按压5次。如现场抢救仅用1人，用15：2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸，即先作胸外心脏按压15次，再口对口人工呼吸2次，如此交替进行，抢救一定要彻底。

（7）注意：

1）处理电击伤时，应注意有无其他损伤。如触电后弹离电源或自高空跌下，常并发颅脑外伤、血气胸、内脏破裂；四肢和骨盆骨折等。

2）现场抢救中，不要随意移动伤员，若确需移动时，抢救中断时间不应超过30秒。移动伤员或将其送医院，除应使伤员平躺在担架上并在背部垫以平硬阔木板外，应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续人工呼吸和胸外心脏按压，在医院医务人员末接替前救治不能中止。

3）对电灼伤的伤口或创面不要用油膏或不干净的敷料包敷，而用干净的敷料包扎，或送医院后待医生处理。

6、交通事故响应步骤

（1）发生了交通事故，确定事故的情节程度，开展有序的现场救护工作。

（2）发生了交通事故后驾驶员必须立即停车，在车后设置警示标志，并开启警告危险信号灯，夜间还必须开启示宽灯和尾灯，严禁逃离现场 ，并拨打122迅速向当地交警部门报案。

（3）驾驶员停车后要保护好现场，同时采取有效措施抢救伤者，需要移动车辆和伤者时必须做好标志，找好证人，以利于公安机关进行现场勘察和责任认定。 

（4）交通事故引起车辆火灾时，应坚持救人重于灭火的原则，坚持先控制后消灭的准则，及时向火警119报告，通过过往车辆驾驶员和其他人员的协助力争将损失降低最低限度。 

（5）发生人员伤亡时，现场最高指挥者应向卫生所或向事故现场就近的医院和120 报告，请求支援。说明出事地点、伤者情况、联系人和联系电话，必要时在保证安全的情况下安排车辆引导员。

（6）现场抢救中，不要随意移动伤员，若确需移动时，抢救中断时间不应超过30秒。移动伤员或将其送医院，除应使伤员平躺在担架上并在背部垫以平硬阔木板外，应继续抢救，心跳呼吸停止者，有医疗急救能力的要继续人工呼吸和胸外心脏按压，在医院医务人员末接替前救治不能中止。

（7）在采取上述措施后，现场最高指挥者，应立即将事故经过、伤亡情况、发生事故的时间、地点、车辆及伤亡情况汇报当地交警部门、本部门领导或党政办公室报告，以便于事故处理。

7、高空坠落响应步骤

（1）高空坠落者非常容易发生骨折、血气胸、内脏破裂、颅脑外伤，严重的会发生呼吸、心跳停止等情况。病情一般都非常严重。这时应一面进行自救，一面联系当地卫生所或事故现场就近的医院，并及时拨打120联系急救，请求支援。说明出事地点、伤者情况、联系人和联系电话，并安排车辆引导员，就近送病人去医院进一步治疗；在转送病人去医院途中，抢救工作不能中断。

（2）伤者丧失意识时要尝试唤醒伤者。呼吸停止，心搏存在者，就地平卧解松衣扣，通畅气道，立即口对口人工呼吸。心搏停止，呼吸存在者，应立即作胸外心脏扣压。

（3）伤者神志清醒，呼吸心跳均自主，应让伤者就地平卧，严密观察等待救护。

（4）发现其心跳呼吸停止，有医疗急救能力的应立即进行口对口人工呼吸和胸外按摩等复苏措施，一般抢救时间不得少于60～90分钟。直到使触电者恢复呼吸、心跳，或确诊已无生还希望时为止。现场抢救最好能两人分别实行口对口人工呼吸及胸外心脏按压，以1：5的比例进行，即人工呼吸1次，心脏按压5次。如现场抢救仅用1人，用15：2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸，即先作胸外心脏按压15次，再口对口人工呼吸2次，如此交替进行，抢救一定要彻底。

（5）注意：

1）现场抢救中断时间不应超过30秒。移动伤员或将其送医院时，除应使伤员身体固定担架上并在背部垫以平硬阔木板外，应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续人工呼吸和胸外心脏按压，在医院医务人员末接替前救治不能中止。

2）对刺入伤员身体的异物，严禁随意拔出，这样容易产生大量出血，进而危及伤员的生命安全。这时应该用干净的布带进行包扎止血、及时送医院后待医生处理。

3）移动血气胸的伤员时，严禁随意搬动，这样容易产生肋骨骨折后刺穿肺泡，对伤员造成更大伤害。

8、火灾响应步骤

（1）处置原则

沉着冷静、消于初期、忙而不乱、先人后物，最大限度地减少人员、财产的损失。必要时可申请第三方援助，进行补救、清理、清洗或其他处理方法，尽量减轻对环境的影响。

（2）处置方法

立即组织义务消防员和其他同志采取各种手段扑救，争取将火情消灭在初发期。参与火灾现场抢救的人员用湿润后的毛巾蒙在口、鼻上，防止有毒有害气体吸入肺中，造成窒息伤害。

9、救灾、救护人员的培训和演练

（1）救助知识培训：定时组织员工培训有关安全、抗灾救助知识，有条件话邀请有关专家前来讲解，通过知识培训，做到迅速、及时地处理好火灾事故现场，把损失减少到最低限度。

（2）使用和器材维护技术培训：对各类器材的使用，组织员工培训、演练，教会员工人人会使用抢险器材。仓库保管员定时对配置的各类器材维修保护，加强管理。抢险器材平时不得挪作他用，对各类防灾器具应落实专人保管。

（3）每半年对义务消防队员和相关人员进行一次防火知识、防火器材使用培训和演练（伤员急救常识、灭火器材使用常识、抢险救灾基本常识等）

（4）加强宣传教育，使全体施工人员了解防火、自救常识。

10、事故调查处置

事故处理单位安全领导小组按“三不放过”原则进行查处，即原因追查不清不放过，责任者和群众没受到教育不放过，防范措施不落实不放过。重特大事故发生后，单位安全领导小组应核查事故经过，分析事故原因，弄清事故责任，在24小时内写出事故报告，上报上级主管部门。

11、预案管理与评审改进

事故后要分析原因，编写调查报告，采取纠正和预防措施，对预案进行评审并改进预案。针对暴露出的缺陷，不断地更新、完善和改进重大事故应急预案文件体系，加强交通事故应急预案的管理。
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班组兼职安全员
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