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阳环（春）建审〔2026〕11号

[bookmark: OLE_LINK5]阳江市生态环境局关于阳春市中医院迁建项目
（二期）生态环境影响报告表的批复

阳春市中医院：
你单位报批的《阳春市中医院迁建项目（二期）生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：
1、 项目拟选址位于广东省阳江市广东省阳江市阳春市春城街道阳春大道西侧头堡村委会永安村（市中等职业技术学校斜对面），总投资35000万元，其中环保投资350万元。原一期工程（现建设中）为1栋4层的门诊楼、1栋5层的医技楼、1栋16层的内科住院楼、1栋8层的外科住院楼、1栋2层的发热门诊以及污水处理站，设置住院床位600张，预计年接门诊患者91.25万人次。劳动定员1050人（其中医务人员850人，行政后勤人员200人），在院内食堂吃饭，不在院内住宿，年运营为365天，实行3班制，每班工作8小时。
项目（二期）占地面积约39000m2，建筑面积约33630m2，拟建1栋13层医共体综合大楼、1栋5层院内生活楼、1栋2层感染楼、1栋高压氧房、1栋垃圾房与太平间、1栋污水处理用房及生活配套用房，设置住院床位200张，预计年接门诊患者23.725万人次。劳动定员839人（其中医务人员705人，行政后勤人员134人），在院内食堂吃饭，不在院内住宿，年运营为365天，实行3班制，每班工作8小时。
项目建成后全院设置住院床位800张，预计年接门诊患者114.975万人次，劳动定员1889人（其中医务人员1555人，行政后勤人员334人）。
2、 根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于阳春市中医院迁建项目（二期）生态环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2026〕37号）认为，项目符合阳江市生态环境分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 
（一）施工期应采取道路硬化与持续洒水，在施工边界设置连续、密闭的围挡，对裸露地（含土方）、易扬尘物料等进行覆盖，采用密闭车辆运输物料，并设置运输车辆冲洗装置，使用低污染排放设备，使用合格装修材料等措施，排放标准执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监测浓度限值。
（二）施工期施工废水经隔油沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水依托周边城市设施处理后通过市政污水管网排入阳春市城区污水处理厂进一步处理，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。
（三）施工期项目通过采用低噪设备、控制作业时间、加强对施工单位的管理和监督等措施，减轻对周围环境的影响，施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关标准。
（四）施工期的建筑废物运送至规定收纳场地进行处置，废油漆桶和废油漆收集后暂存于临时危废暂存间（地面硬化、防渗漏处理），委托有危废处理资质的单位处置，生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清理。
（五）严格落实大气污染防治措施。项目含病菌气溶胶废气经高效过滤器+紫外消毒净化处理后在各楼层排气口排放；消毒废气经室内通排风系统收集并排至室外，以无组织形式排放；地下车库设置机械通风系统，机动车废气经排风竖井引至地面排放；医疗垃圾用房和生活垃圾用房通过垃圾房密闭、垃圾定期清运以及喷洒除臭液，减少异味；污水处理站采用全封闭的埋地式，配套收集设施，污水处理站废气通过“负压密闭池体+集气管道”收集进入1套活性炭吸附装置处理达标后通过1根30m高DA001排气筒高空排放；食堂油烟经静电油烟净化器处理后通过1根30m高DA002排气筒高空排放。污水处理站废气的DA001排气筒有组织排放的氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准，食堂油烟的DA002排气筒有组织排放的油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度和最低去除效率限值，厂界无组织排放的非甲烷总烃、NOX、CO执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂界无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建项目标准值，污水处理站周边无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度、氯气和甲烷执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及其2026年修改单表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，院区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中非甲烷总烃的特别排放限值要求。
（六）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。营运期项目产生的生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，车库冲洗废水经沉砂池处理，发热门诊的医疗废水经消毒池预处理，预处理后的生活污水、食堂废水、车库冲洗废水、发热门诊医疗废水与其他区域医疗废水和低浓度污水（纯水制备浓水和反冲洗废水）一并汇入项目一期的污水处理站处理（处理工艺：格栅+调节池+酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池）达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及其2026年修改单中表2预处理标准后通过市政污水管网进入阳春市城区污水处理厂进一步处理。
（七）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，降低对周边环境的影响，场界东、南、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；场界西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
（八）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的固废主要是一般工业固废（废纯水系统耗材（废砂、废活性炭、废滤芯和废RO膜）、废包装材料、废输液瓶（袋））、医疗类废物（医疗废物、废药品、检验废液、废高效过滤器、污水处理污泥和化粪池污泥）、危险废物（废紫外线灯管）、餐厨垃圾、生活垃圾。其中一般工业固废（废纯水系统耗材（废砂、废活性炭、废滤芯和废RO膜）、废包装材料、废输液瓶（袋））分类收集后交由专业回收公司处理；餐厨垃圾收集后交由专门餐厨垃圾处理公司处理；生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清理；医疗类废物（医疗废物、废药品、检验废液、废高效过滤器、污水处理污泥和化粪池污泥）、危险废物（废紫外线灯管）交由有相应危废处理资质单位处置。
三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。
四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。
六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。


阳江市生态环境局
2026年9月17日
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