阳环（春）建审〔2026〕10号

阳江市生态环境局关于阳春宗正五金塑胶有限公司五金塑胶制品扩建项目生态环境影响报告表的批复

阳春宗正五金塑胶有限公司：

你单位报批的《阳春宗正五金塑胶有限公司五金塑胶制品扩建项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

原项目位于阳江市阳春市春城街道阳春产业转移工业园B8地块，项目占地面积2000m2，建筑面积2000m2。主要从事水泵塑料零件的生产，年产塑料配件191万个,其中年产接头60万个、螺母45万个、透视盖20万个、气动开关20万个、泵壳6万个、泵盖10万个及中段30万个。

项目主要扩建内容：新增1栋1层生产车间，新增21台注塑机，其中新增13台注塑机拟放置于原有项目A生产车间注塑车间内，新增8台注塑机拟放置于扩建项目B生产车间注塑车间内，新增一条塑料配件生产线，购进一批塑料配件生产设备。

扩建项目扩建占地面积为1500m2，建筑面积为1500m2，年产塑料配件209万个,其中年产泵壳40万个、泵盖40万个、导叶40万个、透视盖30万个、接头20万个、螺母20万个及提手19万个。项目总投资500万元，其中环保投资30万元，扩建后年产塑料配件400万个。
原项目劳动定员15人，扩建后拟新增35人，劳动定员共50人，均不在厂区内食宿，实行一班8小时工作制度，年工作300天。
   二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作: 

（一）严格落实大气污染防治措施。项目注塑废气经集气罩加四周软帘围挡收集经两级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放，项目塑料混料粉尘、破碎粉尘、焊接废气以无组织排放形式在车间排放。有组织的非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准。

本项目VOCs排放量应控制0.25687t/a以内（其中有组织排放量为0.0428t/a，无组织排放量为0.21407t/a）。
（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及阳春产业转移工业园污水处理厂进水水质设计值两者较严值后排入阳春产业转移工业园污水管网，进入阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理；注塑机设备冷却用水经冷却塔冷却后循环使用，定期补充新鲜水，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固体废物废包装材料收集后全部交专业回收公司回收处理；塑料不合格产品、塑料边角料经收集后破碎回用到生产中；生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清理。危险废物废矿物油、废活性炭、含油废抹布、手套、废矿物油桶交由有相应危废处理资质单位处理。
三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。
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